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ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК
АВ1600
Посібник користувача
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Шановний покупець

   Бажаємо Вам приємної та успішної роботи з відбійним молотком.
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	    Не викидайте електроінструмент разом з побутовими відходами. Згідно з європейською директивою 2002/96/EC про утилізацію електричного та електрообладнання та відповідно до національних законів, електроінструмент, що більше не використовується, слід зберігати в окремому місці та передавати на вторинну переробку. 

    Відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року  №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом.




Важливо: виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникають з наступних обставин:
· Поставка імпортера;

· Недотримання інструкцій при використанні;

· Ремонтування третьою стороною, працівниками не авторизованого сервісного центру;

· Установка та заміна неоригінальних запасних частин;

·  Використання не за призначенням;

Рекомендації:

   Прочитайте посібник користувача по використанню перед монтажем відбійного молотка та введенням його в експлуатацію.
   Посібник розроблено для того, щоб ознайомити з інструментом та забезпечити його відповідне використання. Посібник містить важливу інформацію щодо безпечної і кваліфікованої експлуатації інструмента, а також як уникнути небезпечних моментів, що збільшить надійність і термін служби даного пристрою. Додатково до правил безпеки вказаних в інструкції, також слід дотримуватися правил та норм, які діють у Вашій країні.
Зберігайте інструкцію в поліетиленовому пакеті, захищеному від бруду та вологи, поруч з інструментом. Перед початком роботи кожен член персоналу повинен прочитати інструкцію і дотримуватись її вимог. До роботи допускається лише спеціально навчений персонал, який обізнаний з роботою відбійного молотка та проінформований щодо можливої небезпеки під час користування. Члени персоналу повинні досягти повноліття.
Крім рекомендацій з безпеки, що містяться в даній інструкції, і особливих правил та норм, які діють в Вашій країні, необхідно виконувати загальні технічні правила щодо користування деревообробними верстатами.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
· Перевірте всі деталі на наявність пошкодження в результаті транспортування. 
У випадку наявності пошкодження необхідно одразу повідомити про це транспортну компанію. Пізні звернення не приймаються.  
· Перевірити вантаж на наявність всіх компонентів. 
· Уважно ознайомтесь з пристроєм перед його використанням, посилаючись на інструкції з експлуатації.
· Використовуйте тільки оригінальні приладдя та запасні частини, які надаються через дилерів.   
	АВ1600

	Стандартна комплектація

	
	Відбійний молоток

	
	Шпильчасте  долото Ø30 L410

	
	Пласке долото Ø30 L410

	
	Мастило

	
	Ключ 13/23 мм

	
	Торцевий ключ 5/6 мм

	
	Запасні вугільні щітки

	Технічний опис

	Кількість ударів,  уд/хв
	1500 

	Розміри, мм
	250х120х960

	Сила удару, Дж
	47

	Рівень вібрації, м/с2
	14,3

	Вага, кг
	17 кг

	Мотор

	Мотор В/Гц
	230/50

	Потужність, Вт
	1600 

	Клас захисту
	В

	Тип захисту 
	ІР54

	Технічні характеристики можуть бути змінені!


ПОКАЗНИКИ ШУМУ

Рівень шуму на робочому місці може перевищувати 85 дБ (А). У цьому випадку захисту від шуму для користувача є обов’язковим за допомогою засобів захисту органів слуху.
Рівень потужності звуку Lwa=105,0 дБ (А).
Рівень тиску звуку Lра = 83,0 дБ (А).
Недотримання вимог щодо захисту органів слуху може призвести до отримання травм. Загальний рівень вібрації визначено згідно EN ISO 3744.
Долото
Рівень вібрації ah=14,3 м/с2
Примітка: 

Рівень вібрації буде змінюватися в залежності від області застосування електроінструменту і у деяких випадках може перевищувати вказане значення.
Вказаними значеннями є рівні викидів, які не обов’язково означають безпечні рівні для роботи. Хоча існує  між викидами і рівнем його концентрації,складно визначити необхідність додаткових запобіжних заходів. Фактори, які  можуть впливати на поточні рівні викидів на робочому місці включають тривалість наслідків, тип робочої кімнати, інших джерел шуму і т.д., кількість машин та інших суміжних процесів. Надійні робочі рівні можуть відрізнятись в різних країнах. Тим не менш, ця інформація повинна давати можливість користувачу зробити
оцінку небезпеки і ризику. 

СИМВОЛИ

	[image: image5.png]



	Використовуйте захисні рукавиці
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	Використовуйте захист для очей
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	Використовуйте захист для органів слуху
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	Використовуйте маску для захисту від пилу

	[image: image9.png]



	Використовуйте захисне взуття


Інформація, яка стосується вашої безпеки позначена знаком [image: image10.png]



ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 Робота з відбійним молотком може бути небезпечною, якщо не дотримуватись правил з експлуатації. Обережна робота з машиною знижує ризик  отримання травм.

Недотримання звичайних запобіжних заходів може призвести до травми оператора. Захисне оснащення, серед якого захисні окуляри, респіратори від пилу і засоби захисту слуху знижують ймовірність отримання потенційних травм.

Пам'ятайте: Ваша фізична безпека – Ваша особиста відповідальність. 
Відбійний молоток був розроблений для певних видів робіт. Ми наполегливо рекомендуємо не використовувати молоток на за призначенням. Якщо ви не впевнені, зверніться до дилера, перш ніж розпочати експлуатацію інструмента. 
Попередження: Недотримання цих інструкцій може призвести до серйозних травм.


ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
Робоче місце

Для зменшення ризику отримання травм, пошкодження обладнання та запобігання ураження електричним струмом, переконайтеся, що ваше робоче місце захищене від вологи, горючих газів і рідин.

Оператор
• Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби і радіатори.

• Не працюйте з інструментом у втомленому стані.

• Не використовуйте інструмент під впливом алкоголю або наркотиків. 

• Використовуйте взуття з антиковзким покриттям.
• Прибирайте довге волосся з використанням відповідних засобів.
• Використовуйте засоби для захисту органів дихання, органи слуху та очей.
• Тримайте баланс тіла під час роботи.

	· ДОДАТКОВІ РИЗИКИ


Відбійний молоток був побудований відповідно до сучасних і визнаних стандартів безпеки. Проте окремі залишкові ризики можуть виникнути під час роботи з інструментом.
• Небезпека ураження електричним струмом при використанні непридатної мережі кабелів живлення.

• Крім того, додаткові ризики можуть зберігатись, незважаючи на всі вжиті заходи.

• Додаткові ризики можна мінімізувати, якщо повністю дотримуватись правил «Інформації про безпеку» і «Правильного використання", а також керівництва з експлуатації.
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Переконайтесь перед початком роботи, що дані на табличці збігаються із основними технічними умовами. 
Завжди вимикайте живлення перед здійсненням підготовки пристрою.

• Ознайомтесь з правилами використання і обмеженнями, а також конкретними потенційними небезпеками.

• Переконайтесь, що перемикач стоїть в позиції «OF» перед під’єднанням вилки до розетки.

• Переконайтеся, що інструмент зібраний повністю і правильно.

• Перевірте машину на наявність пошкоджень.
• Перевірити встановлення всіх рухомих деталей
• Не використовуйте інструмент, якщо перемикач несправний. 
	ФУНКЦІОНУВАННЯ


Використовуйте тільки відповідне обладнання.

• Не перевантажуйте машину більше її номінальної потужності.
• Здійснюйте всі налаштування машини тільки у вимкненому стані.
• Ніколи не залишайте машину без нагляду під час її роботи.

• При вимкненні залишати машину тільки після того, як вона повністю зупиниться.
• Вимкніть машину, перш ніж від’єднаєте кабель живлення від розетки .

• Ніколи не витягуйте вилку з розетки, тримаючи її за кабель.

• Здійснюйте технічний огляд та очищення пристрою регулярно.

Не працюйте з машиною, якщо ви не впевнені, що умови роботи безпечні.
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАШИНИ,
Мал. 1
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	1. Корпус мотору
2. Рукоятка

3. Перемикач

4. Додаткова рукоятка

5. Патрон

6. Стопорний болт

7. Отвір масляного фільтру

8. Долото

	Мал.1
	


	ЗАПУСК
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	                       Мал.2


         За допомогою долота, Мал.2
1 Долото необхідно чистити перед його встановленням, а також змащувати.
2 Витягніть стопорні болти (6) до упору, поверніть на 180 ° і відпустіть.

3 Вставте долото в патрон (5) та посуньте його вгору до кінця.

4 Витягніть стопорні болти (6) повторно, поверніть на 180 ° і відпустіть.

5 Перевірте замок на інструменті.

Заміна долота: 

Витягніть стопорні болти (6) до упору, поверніть на 180 ° і відпустіть, замініть долото.
Додаткова рукоятка, Мал. 3
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	                Мал. 3


З причин безпеки використовувати відбійний молоток тільки з додатковою рукояткою!

1 додаткова рукоятка (4) надає вам безпечний захват при використанні відбійного молотка.

2 додаткова рукоятка (4) може повертатись в будь-яке положення.

3 Послабте регулюючий гвинт (A).

4 Поверніть додаткову рукоятку (4) до зручного і безпечного робочого положення і затягніть гвинт (А) повторно.
	ЕКСПЛУАТАЦІЯ


 Увага! Для вашої безпеки, машину необхідно тримати за дві рукоятки (2 і 4, Мал. 1)!

Це дозволить уникнути небезпеки ураження електричним струмом через контакт лінії під час роботи.
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	Перемикач ON / OFF, Мал. 4

Включення: Натисніть на кнопку перемикача (3).

Вимкнення: Відпустіть кнопку перемикача (3).



	Мал.4
	


Завжди тримайте долото загостреним.

Примітка:

   - При обробленні долотом використовуйте низький тиск. 
   - Надмірний тиск перевантажує двигун.

   - Гострити долото  необхідно вчасно або при необхідності.

	·  ЕЛЕКТРИЧНІ З’ЄДНАННЯ 


Перевірте кабелі живлення на наявність пошкоджень. Переконайтесь, що кабель живлення не підключено до мережі живлення під час перевірки. 

Електричні з'єднання повинні відповідати відповідним правилам VDE і DIN. Використовуйте тільки з'єднувальні кабелі марки H 07 RN.

Позначенням типу на поверхні кабеля живлення є обов'язковим.
Несправні кабелі живлення.

В кабелях живлення часто відбувається пошкодження ізоляції з наступних причин:
• Перетискання силових кабелів, які прокладаються через зазори вікон або дверей.

• Перегинання через неправильне кріплення або направлення кабеля живлення.

•  Стики при з’єднанні кабелів живлення.

• Пошкодження ізоляції в результаті витягування з розетки.

• Тріщини через закінчення строку експлуатації ізоляції.

Кабелі живлення із вищезазначеними дефектами не повинні використовуватись і є надзвичайно небезпечними для життя!

Двигун змінного струму 230В/50 Гц

Напруга мережі 230В/50Гц

Блок живлення і подовжувальний шнур повинні бути 3-хдротовими = P +

N + SL. - (1/N/PE).

Подовжувальні кабелі повинні мати мінімальний переріз 1,5 мм ².

Живлення забезпечується до 16 А.

	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 


Чищення

Увага!  Від’єднайте мережевий штепсель!

•  Чистіть машину щоразу після завершення роботи.

•  Машину слід регулярно чистити для видалення пилу і бруду.

• Уникайте  попадання пилу і бруду до пристроїв безпеки, вентиляційних отворів і корпусу двигуна.
як пил і бруд, наскільки це можливо.

• Чистіть прилад чистою тканиною або обдувайте його стисненим повітрям при низькому тиску.

•  Всі рухомі частини необхідно змащувати пеіодично.

• Не використовуйте миючі засоби або розчинники, так як вони можуть пошкодити пластикові частини пристрою. Упевніться, що вода не може потрапити в пристрій.
Вугільні щітки 
У разі надмірного іскріння, необхідно перевірити вугільні щітки, звернувшись до послуг кваліфікованого електрика.

Увага! Вугільні щітки повинні бути замінені тільки кваліфікованим електриком.
Перевірка рівня мастила
Рівень мастила слід перевіряти перед кожним використанням пристрою.

Розташуйте пристрій за допомогою тримача інструменту на підлогу. Мастило має бути приблизно 4 мм над нижнім краєм оглядового скла. У разі необхідності залийте мастило.
Заміна мастила, Мал. 5
Мастило необхідно замінювати після 40-50 годин функціонування.

Рекомендоване мастило: 25 мл SAE 15W/40 або аналогічне.
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Увага! Вимкніть пристрій. Від’єднайте мережевий штепсель!

1 Послабте оглядове скло (7) за допомогою гайкового ключа (B) і злийте мастило.

2 Щоб запобігти неконтрольованому витіканню мастила, розмістіть контейнер під заслінку зливного отвору.

Примітка: Відпрацьоване мастило необхідно утилізовувати згідно відповідного колекторського пункту утилізації відпрацьованого мастила!

3 Залийте нового мастила (приблизно 25 мл) до вказаного рівня.
4 Затягніть оглядове скло.

5 Після короткого періоду повторно перевірте рівень мастила.
	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 


	Несправність
	Можливі причини
	Заходи

	Двигун не запускається
	1. Вихід з ладу запобіжника 
	1. Перевірте запобіжник

	
	2. Дефект подовжувального кабелю
	2. Замініть дефектний подовжувальний кабель

	
	3. Вийшли з ладу двигун або перемикач
	3. Перевірте, звернувшись до кваліфікованого електрика

	
	4. Дефект двигуна або перемикача
	4. Перевірте, звернувшись до кваліфікованого електрика

	Двигун не працює, спрацьовує запобіжник 
	1. Недостатній поперечний переріз подовжувального кабелю 
	1.Перевірте під’єднання  електричних кабелів

	
	2. Перевантаження
	2. Перевірте інструмент
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